**滨化集团粒碱全自动FFS重载包装膜**

**供应商寻源公告**

滨化集团股份有限公司计划对所需粒碱全自动FFS重载包装膜进行招标，签订公司级框架协议。现对供应商进行公开寻源，诚挚邀请资质全、实力强、信誉佳的单位前来报名，请有报名意向的单位在本公告规定时间内提交报名材料。相关招标信息公告如下：

一、招标项目基本情况

项目名称：粒碱全自动FFS重载包装膜

使用单位：滨化集团股份有限公司及其关联公司

技术要求：报名单位需具备FFS重载膜进行表面覆膜的能力（片式打筒、耐氢氧化钠腐蚀）具体详见附件1

二、报名单位资格要求

1.报名单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力和独立订立合同的权利；

2.报名单位成立时间满2年；

3.报名单位注册资本1000万元人民币及以上；

4.报名单位必须为生产企业；经营范围应包括包装装潢、其他印刷品印刷、塑料包装制品；需具备食品用塑料包装制品生产资质；

5.可开具13%增值税专用发票；

6.报名截止日前报名单位未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单,且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单（提供相应网站查询界面截图）；

7.报名单位无影响自身的重大违法记录、法律诉讼和债务负担；

8.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目的报名；

9.本项目不接受联合体报名；

10.报名单位通过初步审核后需提供1卷样品，样品满足招标单位使用要求后确定入围。

三、报名时间

截止至2025年7月30日12：00

四、报名资料的提交

1.请将以下报名资料（电子PDF版扫描件加盖红色公章）在报名截止日期前发送至招投标联系人电子邮箱：

（1）资质证明材料（营业执照等资质文件电子扫描件或复印件均加盖公章）；

（2）公司情况介绍（含公司简介、专利证书等）；

（3）提供的销售合同需包含合同首页、签字页、合同、对应发票及在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验截图；

（4）法定代表人及被授权人身份证明（加盖公章）；

（5）法定代表人授权书（加盖公章）。

注：请报名单位所提交报名资料以“项目名称+单位名称+联系人姓名+联系方式”命名；一并提交公司联系人信息、报名信息表（见附件）。

2.意向单位未在规定时间内报名的，将会拒绝接收。

3.我公司将依据报名单位提供的报名资料进行审核，必要时对审核通过的单位进行实地考察。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

五、联系方式

招投标联系人员：

王经理 19854350861

电子邮箱：zhbb@befar.com

技术联系人及电话：

董经理 13173291135

联系地址：滨化集团股份有限公司招标管理部（山东省滨州市滨城区黄河五路869号314室）

六、发布公告的媒介：

本次供应商寻源公告同时在中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn）、山东省采购与招标网（www.sdbidding.org.cn）、SRM系统门户、滨化营销资讯等渠道发布。

七、附件：

附件1：《技术要求》

附件2：《法定代表人授权书》

附件3：公司联系人信息

附件4：报名信息表

附件5：业绩统计表

招标管理部

2025年7月24日

附件1：技术要求

**一、执行的技术标准**

《包装用多层共挤重载膜、袋》BB/T 0058-2011

《包装用聚乙烯吹塑薄膜》GB/T 4456-2008

《食品安全国家标准食品接触材料及制品用添加剂使用标准》GB 9685-2016

《出口危险货物包装检验规程 第2部分：性能检验》SN/T 0370.2-2009

**二、所盛装物料及物料特性**

|  |  |
| --- | --- |
| 所盛物料名称 | 颗粒状氢氧化钠 |
| 物理特性 | 颗粒状，平均粒径：0.7- 1.2 mm |
| 堆积密度 | 约1.1 - 1.3 吨/m3 |
| 流动性 | 较好 |
| 物料温度 | ≤45℃ |
| 化学特性 | 强腐蚀性，与空气极易潮解变质 |

**三、FFS重载膜的规格及加工要求：**

**（一）FFS重载膜（不带覆膜）的规格及加工要求：**

1、规格尺寸：320\*120\*（0.16-0.19）mm，M边为60\*60mm；

2、主要材质：线型低密度聚乙烯、低密度聚乙烯，采用**全新料，熔融指数＞0.2**；其中LLDPE≥30%；

3、重载膜形式：FFS膜，能够实现连续性一次自动成型（form）—开口充料（fill）—加热封口（seal）等多道工序和作业过程的重载膜；

4、FFS重载膜型号B型，装载质量25 kg；

5、膜面电晕处理；印刷图案、文字、标记等清晰、位置准确，牢固，**耐氢氧化钠腐蚀**，色标条与下一个色标条的间隔为660mm；印刷采用油性墨；

6、膜面进行压花，压花触感明显，无穿孔；摩擦系数0.4-0.6；

7、允许偏差：宽度（折径）允许偏差 ±8mm，

 折边深度 允许偏差 ±4mm，

 厚度 允许偏差 ±0.02mm，

 印刷长度 允许偏差 ±8mm；

8、膜卷中心辊筒：Ф150mm，L=325±10mm；

9、每卷膜200kg左右，且膜卷直径最大不超过1400mm；每个膜卷接头数不超过1个，且一批次（80个）膜卷中这种情况不超过2个，且接头处应有明显标志；收货时按重量进行结算；

10、包装膜成卷后，买方在使用时印刷图案底部先进包装机；

11、薄膜卷必须有效卷紧，允许错位收卷不得超过10mm；筒状薄膜放开时不能过松；

12、买方有多种产品规格，主要有**粒碱工业中文、粒碱工业英文、粒碱食品中文、粒碱食品英文**等，以及包装膜的规格尺寸，根据客户需求进行调整。

**（二）FFS重载膜（带覆膜）的规格及加工要求：**

1、规格尺寸：320\*120\*（0.16-0.19）mm，M边为60\*60mm；

2、主要材质：线型低密度聚乙烯、低密度聚乙烯，采用**全新料，熔融指数＞0.2**；其中LLDPE≥30%；

3、重载膜形式：FFS膜，能够实现连续性一次自动成型（form）—开口充料（fill）—加热封口（seal）等多道工序和作业过程的重载膜；

4、FFS重载膜型号B型，装载质量25 kg；

5、膜面电晕处理；印刷图案、文字、标记等清晰、位置准确，牢固，色标条与下一个色标条的间隔为660mm；印刷采用油性墨。**印刷后FFS重载膜进行表面覆膜，片式打筒，耐氢氧化钠腐蚀；**

6、膜面进行压花，压花触感明显，无穿孔；摩擦系数0.4-0.6；

7、允许偏差：宽度（折径）允许偏差 ±8mm，

 折边深度 允许偏差 ±4mm，

 厚度 允许偏差 ±0.02mm，

 印刷长度 允许偏差 ±8mm；

8、膜卷中心辊筒：Ф150mm，L=325±10mm；

9、每卷膜200kg左右，且膜卷直径最大不超过1400mm；每个膜卷接头数不超过1个，且一批次（80个）膜卷中这种情况不超过2个，且接头处应有明显标志，收货时按重量进行结算；

10、包装膜成卷后，买方在使用时印刷图案底部先进包装机；

11、薄膜卷必须有效卷紧，允许错位收卷不得超过10mm；筒状薄膜放开时不能过松；

12、买方有多种产品规格，主要有**粒碱工业中文、粒碱工业英文、粒碱食品中文、粒碱食品英文**等，以及包装膜的规格尺寸，根据客户需求进行调整。

附件2：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国（注册地址）的（公司名称）授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参与滨化集团股份有限公司组织的供应商入网、竞卖、招投标、商务谈判、合同签订等业务相关的活动，代理人在以上活动中以本公司的名义处理的一切与之有关的事务，我司均予以承认。被授权人无权转让授权。

代理人负责业务范围为：

本授权书于 年 月 日签字生效，在撤销授权的书面通知前，本授权书有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

法定代表人（签字/ 盖章）：

被授权人（签字）：

公司名称（盖章）：

法定代表人身份证复印件：

|  |  |
| --- | --- |
| 正面 | 反面 |

被授权人身份证复印件：

|  |  |
| --- | --- |
| 正面 | 反面 |

附件3：

**公司联系人信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 联系人 |  |
| 电话 |  |
| 邮箱 |  |
| 保证金退还信息（开户行及行号） |  |
| 保证金退还信息（银行账号） |  |
| 公司名称（盖章） |  |

附件4：

**报名信息表（提供扫描件）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 公司注册资本 | 成立时间 | 被授权人 | 联系电话 | 联系邮箱 | 备注（明确参与项目） |
|  |  |  |  |  |  |  |

附件5：

**业绩统计表（提供EXCEL格式）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同名称 | 合同双方单位名称 | 签订时间 | 合同金额 | 发票信息 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 发票号码/发票代码开票日期/发票金额 |  |