**滨化集团聚丙烯软托盘供应商寻源公告**

滨化集团股份有限公司计划对所需聚丙烯软托盘进行招标，签订公司级框架协议。现对供应商进行公开寻源，诚挚邀请资质全、实力强、信誉佳的单位前来报名，请有报名意向的单位在本公告规定时间内提交报名材料。相关招标信息公告如下：

一、招标项目基本情况

项目名称：聚丙烯软托盘

使用单位：滨化集团股份有限公司及其关联公司

技术要求：详见附件1

二、报名单位资格要求

1.报名单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力和独立订立合同的权利；

2.报名单位成立时间满2年；

3.报名单位注册资本300万元人民币及以上；

4.报名单位经营范围应包括塑料制品的生产销售；

5.可开具13%增值税专用发票；

6.报名单位需提供近两年聚丙烯软托盘的供货销售业绩（提供销售合同及对应发票）；

7.报名截止日前报名单位未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单,且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单（提供相应网站查询界面截图）；

8.报名单位无影响自身的重大违法记录、法律诉讼和债务负担；

9.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目的报名；

10.本项目不接受联合体报名；

11.报名单位通过初步审核后需提供2件样品，样品满足招标单位使用要求后确定入围。

三、报名时间

截止至2025年7月16日12：00

四、报名资料的提交

1.请将以下报名资料（电子PDF版扫描件加盖红色公章）在报名截止日期前发送至招投标联系人电子邮箱：

（1）资质证明材料（营业执照等资质文件电子扫描件或复印件均加盖公章）；

（2）公司情况介绍（含公司简介、专利证书等）；

（3）提供的销售合同需包含合同首页、签字页、合同、对应发票及在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验截图；

（4）法定代表人及被授权人身份证明（加盖公章）；

（5）法定代表人授权书（加盖公章）。

注：请报名单位所提交报名资料以“项目名称+单位名称+联系人姓名+联系方式”命名；一并提交公司联系人信息、报名信息表（见附件）。

2.意向单位未在规定时间内报名的，将会拒绝接收。

3.我公司将依据报名单位提供的报名资料进行审核，必要时对审核通过的单位进行实地考察。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

五、联系方式

招投标联系人员：

王 煜 19854350861

电子邮箱：zhbb@befar.com

技术联系人及电话：

董 青 13173291135

联系地址：滨化集团股份有限公司招标管理部（山东省滨州市滨城区黄河五路869号314室）

六、发布公告的媒介：

本次供应商寻源公告同时在中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn）、山东省采购与招标网（www.sdbidding.org.cn）、SRM系统门户、滨化营销资讯等渠道发布。

七、附件：

附件1：《技术要求》

附件2：《法定代表人授权书》

附件3：公司联系人信息

附件4：报名信息表

附件5：业绩统计表

招标管理部

2025年7月10日

附件1：技术要求

**一、执行的技术标准**

1、GB/T 10454-2000 《中华人民共和国国家标准 集装袋》

2、GB/T 12670-2008 《聚丙烯（PP）树脂》

**二、物料及物料特性**

|  |  |
| --- | --- |
| 物料名称 | 片、粒状氢氧化钠（袋装） |
| 物料温度 | ≤45℃ |
| 物料化学特性 | 强腐蚀性，有粉尘 |

**三、聚丙烯软托盘的规格及技术要求**

**（一）聚丙烯软托盘的规格：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物料编号** | **软托盘尺寸** | **吊带尺寸** | **所装货物重量** | **单个重量** | **备注** |
| 1 | 8000055673 | 长1400 ×宽1200 mm | 宽**≥60**mm；环高1300mm | 1吨 | **≥0.9kg** |  |

**（二）聚丙烯软托盘的技术要求：**

1、材质：聚丙烯（PP）树脂，并提供原料生产方证明；

2、外形及尺寸：方形，基布四周**折边或热切；**成品后长1400 ×宽1200 mm，允许偏差±2%；

3、基布：

①基布裁剪：无散丝；

②基布抗拉强度：经向 ≥1470 N/50mm，纬向 ≥1470 N/50mm；

③基布伸长率：≤40%；

④要求平直挺括，不得有明显缺经少纬，不得有明显瑕疵，表面不允许有明显污迹；

4、吊带：

①吊带规格：吊带**宽≥60 mm**，白色抗老化；

②吊带抗拉强度：≥**9200** N/根；

5、缝制（或使用高强度胶水粘连）：

①吊带“井字”形布置；

②吊带首尾搭接长度：≥300mm；

③缝制（或使用高强度胶水粘连）后的抗拉强度，必须达到基布强度42%以上；

④缝制时要求平直，无托针断线。

附件2：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国（注册地址）的（公司名称）授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参与滨化集团股份有限公司组织的供应商入网、竞卖、招投标、商务谈判、合同签订等业务相关的活动，代理人在以上活动中以本公司的名义处理的一切与之有关的事务，我司均予以承认。被授权人无权转让授权。

代理人负责业务范围为：

本授权书于 年 月 日签字生效，在撤销授权的书面通知前，本授权书有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

法定代表人（签字/ 盖章）：

被授权人（签字）：

公司名称（盖章）：

法定代表人身份证复印件：

|  |  |
| --- | --- |
| 正面 | 反面 |

被授权人身份证复印件：

|  |  |
| --- | --- |
| 正面 | 反面 |

附件3：

**公司联系人信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 联系人 |  |
| 电话 |  |
| 邮箱 |  |
| 保证金退还信息（开户行及行号） |  |
| 保证金退还信息（银行账号） |  |
| 公司名称（盖章） |  |

附件4：

**报名信息表（提供扫描件）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 公司注册资本 | 成立时间 | 被授权人 | 联系电话 | 联系邮箱 | 备注（明确参与项目） |
|  |  |  |  |  |  |  |

附件5：

**业绩统计表（提供EXCEL格式）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同名称 | 合同双方单位名称 | 签订时间 | 合同金额 | 发票信息 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 发票号码/发票代码开票日期/发票金额 |  |