**滨城基地CPVC填料公开招标资格预审公告**

滨化集团股份有限公司计划对滨城基地所需CPVC填料进行公开招标，诚挚邀请资质全、实力强、信誉佳的单位前来报名，请有报名意向的单位在本公告规定时间内提交报名材料。相关招标信息公告如下：

一、招标项目基本情况：

项目名称：CPVC填料

项目地址：山东省滨州市滨城区黄河五路滨化集团

技术要求：详见附件1

二、报名单位资格要求：

1.报名单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力和独立订立合同的权利；

2.报名单位成立日期需满两年；

3.报名单位注册资本1000万元人民币及以上；

4.报名单位经营范围应包括CPVC填料或相关材料生产及销售；

5.可开具增值税专用发票；

6.报名截止日前报名单位未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单,且未被"信用中国"网站列入失信被执行人名单；

7.报名单位无影响自身的重大违法记录、法律诉讼和债务负担；

8.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目的报名；

9.本项目不接受联合体报名；

10.报名单位必须为CPVC填料生产厂家；

11.报名单位需接受全程监造，产品需接受第三方检测，并承担检测费用。

\* 产品原料需满足技术要求，不得以任何理由更改材料或降低材料规格，不准回用料头或花环间的连接杆，不允许使用再生料。

三、报名时间：

截止至2025年03月31日12：00

四、报名资料的提交：

1.请将以下报名资料（电子PDF版扫描件加盖红色公章）在报名截止日期前发送至招投标联系人电子邮箱或将纸质版报名资料在报名截止日期前送至招投标联系人地址处：

（1）资质证明材料（营业执照等资质文件电子扫描件或复印件均加盖公章）；

（2）公司情况介绍（含公司简介等）；

（3）法定代表人及被授权人身份证明（加盖公章）；

（4）法定代表人授权书（加盖公章）。

（5）提供近五年CPVC材质填料在氯碱企业填料塔的使用业绩至少三份，提供合同、技术要求及发票。

注：请报名单位所提交报名资料以“项目名称+单位名称+联系人姓名+联系方式”命名；一并提交公司联系人信息、报名信息表（见附件）。

2.意向单位未在规定时间内报名的，将会拒绝接收。

3.我公司将依据报名单位提供的报名资料进行审核，必要时对审核通过的单位进行实地考察。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

五、联系方式：

招投标联系人员及地址：

王煜 19854350861

电子邮箱：zhbb@befar.com

联系地址：滨化集团股份有限公司招标管理部（山东省滨州市滨城区黄河五路869号314室）

技术联系人：崔忠顺

联系电话：17362001203

六、附件：

附件1：技术要求

附件2：《法定代表人授权书》

附件3：公司联系人信息

附件4：报名信息表

招标管理部

2025年03月24日

附件1：技术要求

1. **技术要求**

1.1 卖方供以下规格的填料，并满足以下使用要求：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 材质 | 规格 | 堆积数量个/m3 | 堆积密度kg/m3 | 比表面积m2/m3 | 孔隙率% | 使用温度℃ | 数量m3 | 材料产地 | 装填设备 |
| 泰勒花环 | CPVC | Ф51×19 | 25000 | 135 | 228 | 0.86 | 30～60 | 23 | 路博润 | 氯气吸收塔（东瑞） |
| 泰勒花环 | CPVC | Ф51×19 | 25000 | 135 | 228 | 0.86 | 30～60 | 27 | 路博润 | 氯气吸收塔（化工） |

1.2 乙方提供填料应满足招标文件要求的填料使用环境，并满足在该环境下正常使用寿命不低于5年。5年内，在使用过程中出现的填料变形，填料层阻力增加等，经鉴定为填料异常或因填料材质问题，乙方应予以免费更换。

1. **材料及制作要求**

2.1 CPVC填料所使用原料为美国路博润生产，乙方制作前需提供能证明所用原材料为路博润品牌的相关资料。

2.2 乙方不得以任何理由更改材料或降低材料规格，不准回用料头或花环间的连接杆，不允许使用再生料。

1. **现场代表**

3.1 乙方在填料开始制作前应通知甲方，甲方派驻现场代表进行填料制作监督，现场代表到达现场并进行原料确认后方可进行生产。甲方派驻的现场代表有以下权利和职责：

3.1.1 有权监督乙方填料制作全过程，乙方不得以任何借口拒绝现场代表的监督要求。

3.1.2 乙方向甲方现场代表提供原料采购证明，合格证，材料成分分析证明等。

3.1.3 甲方现场代表有权检查乙方承制填料制作采用的所有材料。

3.1.4 甲方现场代表若发现乙方填料制作过程中没有使用招标文件规定材料或双方约定材料时，有权要求乙方停止填料制作，并要求乙方在规定时间内予以纠正。

3.2 乙方为甲方现场代表提供食宿方便，费用由甲方自理。

1. **质量验收、保证和服务**

4.1 成品泰勒花环总氯量不低于61.5%（TGA失重法检测），在填料制作过程中或填料到达甲方现场后，甲方对填料进行抽检（第三方检测机构由甲乙双方共同确定），检测费用由乙方承担。

4.2 乙方需对承制的填料出具检验报告，如不合格需做退货处理。

4.3 填料质量保证期为设备正常运行后12个月。

1. **供货周期**

上述填料的供货时间计划为2025年4月30日，如因甲方原因日期推迟，交货时间根据甲方要求。

1. **交货及付款方式**

6.1现场交货：即乙方负责办理运输和保险，将货物运抵滨化工程技术（山东）有限公司施工现场，有关运输费和保险的一切费用由乙方承担，所有货物运抵现场的日期为交货日期。

附件2：《法定代表人授权书》

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国（注册地址）的（公司名称）授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参与滨化集团股份有限公司组织的供应商入网、竞卖、招投标、商务谈判、合同签订等业务相关的活动，代理人在以上活动中以本公司的名义处理的一切与之有关的事务，我司均予以承认。被授权人无权转让授权。

代理人负责业务范围为：

本授权书于 年 月 日签字生效，在撤销授权的书面通知前，本授权书有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

法定代表人（签字/ 盖章）：

被授权人（签字）：

公司名称（盖章）：

法定代表人身份证复印件：

|  |  |
| --- | --- |
| 正面 | 反面 |

被授权人身份证复印件：

|  |  |
| --- | --- |
| 正面 | 反面 |

附件3：

公司联系人信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 联系人 |  |
| 电话 |  |
| 邮箱 |  |
| 保证金退还信息（开户行及行号） |  |
| 保证金退还信息（银行账号） |  |
| 公司名称（盖章） |  |

附件4：报名信息表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 公司注册资本 | 成立时间 | 被授权人 | 被授权人联系电话 | 联系邮箱 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |